<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.2">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="PICAXE18M2">
</package>
<package name="SO-18W">
<description>&lt;B&gt;Small Outline Wide Plastic Gull Wing&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
300-mil body, package type SO</description>
</package>
<package name="DIL18">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="PICAXE18M2">
<pin name="C.2"/>
<pin name="C.3"/>
<pin name="C.4"/>
<pin name="C.5"/>
<pin name="0V" direction="pwr"/>
<pin name="B.0"/>
<pin name="B.1"/>
<pin name="B.2"/>
<pin name="B.3"/>
<pin name="B.4"/>
<pin name="B.5"/>
<pin name="B.6"/>
<pin name="B.7"/>
<pin name="+V" direction="pwr"/>
<pin name="C.6"/>
<pin name="C.7"/>
<pin name="C.0"/>
<pin name="C.1"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="PICAXE18M2">
<description>PICAXE-18M2 BASIC Microcontroller</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PICAXE18M2"/>
</gates>
<devices>
<device name="SO" package="SO-18W">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+V" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="0V" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="B.0" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="B.1" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="B.2" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="B.3" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="B.4" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="B.5" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="B.6" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="B.7" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="C.0" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="C.1" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="C.2" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="C.3" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="C.4" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="C.5" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="C.6" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="C.7" pad="16"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="" package="DIL18">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+V" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="0V" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="B.0" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="B.1" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="B.2" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="B.3" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="B.4" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="B.5" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="B.6" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="B.7" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="C.0" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="C.1" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="C.2" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="C.3" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="C.4" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="C.5" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="C.6" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="C.7" pad="16"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
